                                                                        ЛТК-10У-СП-11
Стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей,  автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т.
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	ЛТК-10У-СП-11

	
	Для проведения ГТО, а также для проведения ремонтных и регулировочных работ. Управляется единой компьютерной программой. Установка блока роликов тормозного стенда вровень с полом. Развёртывается в отапливаемом ангаре. Занимаемая площадь в развёрнутом состоянии 4750х18700 мм. Выполнена на базе тормозного стенда СТС-10У-СП-11 совместного российско-германского производства на базе зарубежных технологий. Программа управления стендом – русифицированный продукт немецкой компании «CARTEC GmbH». Линия оснащена персональным компьютером (Celeron 2 000 МГц и выше, цветной монитор 17”), лазерным принтером, пультом дистанционного управления, полностью укомплектована обязательными средствами технического диагностирования. Программный комплекс линии обеспечивает многопостовую технологию проверок с одновременной автоматической передачей данных с диагностических приборов на центральный компьютер, который обрабатывает и сохраняет результаты контроля в своей памяти. Результаты контроля выводятся на принтер в виде диагностической карты и протокола, обнаруженных дефектов утвержденного образца. Все приборы, входящие в состав линии имеют сертификаты об утверждении типа средств измерений и сертификаты соответствия требованиям безопасности. В линию за дополнительную плату может быть встроен модуль производства немецкой фирмы «CARTEC GmbH»: тестер увода SSP 4000, который управляется единой компьютерной программой тормозного стенда.
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                                 Реальные Примеры размещения ЛТК-10У- СП11 
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      Комплектация линии ЛТК-10У-СП-11 включает в себя следующее оборудование:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Универсальная стационарная линия технического контроля, в том числе:
	1

	1.1
	Универсальный стенд тормозной силовой
«СТС-10У-СП-11», в том числе:
	1

	
	комплект монтажных частей, в том числе:
	1

	
	рама фундаментная для стенда тормозного
	1

	
	рама фундаментная для тестера увода «SSP 4000»
	1

	
	блок опорных устройств с роликами, датчики силы и веса
	1

	
	тестер бокового увода «SSP 4000»
	1

	
	шкаф силовой
	1

	
	шкаф приборный
	1

	
	датчик давления воздуха в пневмоприводе
	1

	
	датчик усилия на органе управления тормозной системой
	1

	
	комплект дистанционного управления, в том числе:
	1

	
	пульт дистанционного управления IR-Sender WIN
	1

	
	фотоприёмник
	1

	
	стойка управления, в том числе:
	1

	
	фильтр сетевой типа «PILOT-GL»
	1

	
	источник непрерывного электропитания BK 300MI
	1

	
	комплект ключей
	1

	
	комплект инструмента и принадлежностей
	1

	1.2
	Комплект ПК, в том числе:
	1

	
	блок системный, в том числе:
	1

	
	монитор цветной 17" с сигнальным и сетевым кабелями
	1

	
	принтер лазерный чёрно-белый с кабелями
	1

	
	клавиатура рус/лат PS/2
	1

	
	манипулятор «Мышь» оптическая, 3-х кнопочная с роликом
	1

	
	коврик для манипулятора «Мышь»
	1

	
	лицензия на ПО Windows
	1

	1.3
	Программный продукт «Линия технического контроля»
	1

	1.4
	Манометр шинный «МД-214»
	1

	1.5
	Манометр шинный «МД-231»
	1

	1.6
	Штангенциркуль «ШЦ-1-150»
	1

	1.7
	Секундомер «СОС пр-2б-2-000»
	1

	1.8
	Стойка приборная «СП-3»
	1

	1.9
	Стойка приборная «СП-4»
	1

	1.10
	Прибор проверки фар «ОПК» c кабелем связи с ПК
	1

	1.11
	Газоанализатор «АВГ-4-2.01» (4-х компонентный)
	1

	1.12
	Измеритель дымности «АВГ-1Д-4.01»
	1

	1.13
	Прибор для измерения люфта «ИСЛ-401»
	1

	1.14
	Измеритель светопропускания стёкол «ИСС-1» (тауметр)
	1

	1.15
	Комплект связи с приборами, в том числе:
	1

	
	кабель связи с ПК (Е3)
	1

	
	кабель связи с ПК (Е2)
	1

	
	кабель связи с ПК (Е4)
	1

	
	кабель связи с ПК (Е5)
	1

	
	коробка соединительная Opt 8B
	1

	
	плата мультиплексорная 8-портовая RS-232 MOXA C168H/PCI
	1

	1.16
	Комплект эксплуатационных документов
	1


описание основного оборудования, входящего в линию (кроме ssp 4000):
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	1.1
	СТС-10У-СП-11 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД тормозной СИловой

	
	Универсальный силовой роликовый стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с обработкой результатов на ПК и выдачей их для формирования общего протокола на экран монитора и принтер. Отдельные режимы испытаний для легковых и грузовых автомобилей: скорости при испытаниях, диапазоны измерений массы и тормозных сил. Стенд производит измерение нагрузки на ось, тормозной силы на каждом колесе, усилия на органах управления, время срабатывания тормозной системы и давления воздуха в пневматическом тормозном приводе автотранспорта. Определение расчётных параметров: удельных тормозных сил, относительной разности тормозных сил колёс оси и автомобиля в целом производится по ГОСТ Р 51709-2001.
Ролики тормозного стенда изготовлены со стальной наваркой, обеспечивающей постоянный коэффициент сцепления по мере износа роликов. Стенд оборудован динамической взвешивающей системой. Конструкция стенда обеспечивает возможность повторения измерения по каждому параметру бесконечное множество раз. Измеритель усилия на органе управления рабочей тормозной системой связан с процессором тормозного стенда, и результаты измерений отображаются на экране дисплея.

Нагрузка на ось до 10 т, диаметр колес автомобилей 520-1300 мм, ширина колеи по роликам 800-2800 мм, производительность 40 автомобилей в смену, электропитание 380 В, мощность электродвигателей 2 х 7,5 кВт. Начальные скорости торможения для легковых автомобилей – 4,4 км/час, для грузовых – 2,2 км/час.
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	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность

	
	Тормозные силы, кН
	1-6 / 3-30
	±3%

	
	Силы на органе управления, Н
	100-1 000
	±4%

	
	Диапазон измерения массы, кг
	200-2000/1000-10 000
	±3%

	
	Давления воздуха в пневмоприводе, МПа (бар)
	0,2-1 (2-10)
	±5%
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	SSP 4000E – ТЕСТЕР УВОДА ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ (за доплату)

	
	Производство фирмы «CARTEC GmbH», Германия. Предназначен для экспресс-диагностики схождения колёс легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 15 т. Определяет величину бокового увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м. Имеет рамную конструкцию, предназначенную для проезда через его подвижную контрольную площадку колесом в заданном направлении и измерения её горизонтального перемещения в направлении, перпендикулярном направлению проезда. Датчики перемещения отслеживают величину и направление перемещения площадки. Данные измерений заносятся централизованно в компьютер линии технического контроля с последующей передачей на монитор и распечаткой на принтер. По результатам проверки делается заключение о необходимости дальнейшей диагностики автомобиля на стенде развал-схождения.
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	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
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	Смещение измерительной площадки, мм/м
	±15

	
	Нагрузка на ось, кг
	15 000

	
	Время проверки, сек
	5

	
	Напряжение электрической сети, В
	~220

	
	Максимальный ток, А
	4

	
	Габариты площадки (длина х ширина х высота), мм
	1000 х 800 х 70

	[image: image13.jpg]



	1.10
	ОПК – ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СИЛЫ СВЕТА ФАР

	
	Предназначен для проверки, регулировки и измерения силы света всех типов внешних световых приборов АТС согласно ГОСТ Р 51709-2001. Регулировка угла наклона фар. Проверка силы света фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар, габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворотов, фар с ксеноновым источником света. Прибор оборудован ориентирующим приспособлением щелевого типа, легко перемещается по рабочей площадке. Измерительная камера легко перемещается в вертикальной плоскости и надёжно фиксируется в установленном положении. Четыре фотоприёмника надёжно защищены от посторонних внешних источников света. Автоматическая передача данных на персональный компьютер по RS 232. Высота оптической оси 250-1600 мм. Габаритные размеры 665х590х1770 мм. Масса не более 35 кг.

	
	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность

	
	Наклон плоскости, содержащей светотеневую границу, 
	0-140
	±15’

	
	Горизонт. отклонение оси светового пучка от оси отсчёта, 
	5
	0,5%

	
	Сила света фар и внешних световых приборов АТС, кд
	0-100 000
	15%

	
	Частота проблесков, Гц
	0,5-3,0
	±0,1

	
	Электропитание, В
	12
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	1.11
	АВГ-4 – ГАЗОАНАЛИЗАТОР 4-Х КОМПОНЕНТНЫЙ

	
	Предназначен для контроля отработавших газов бензиновых двигателей автотранспортных средств. 4-компонентный (СО, СН, СО2, О2). Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала и температуры масла в картере двигателя. Расчёт λ-параметра. Высокая надежность. Стабильность показаний. Малая инерционность. Сброс конденсата, калибровка и установка нуля – автоматические. Надёжная система фильтрации пробы. Передача данных на персональный компьютер по RS 232. Результаты измерений на всех установленных ГОСТ Р 52033-2003 режимах отображаются на экране дисплея и передаются на центральный процессор. По заказу оснащается обогреваемым пробоотборным шлангом ТШ-5-220 с зондом для работы при  – 20°С.

	
	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность
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	Содержание окиси углерода (СО), объёмн. долей %
	0-7,0
	±6%

	
	Содержание углеводородов (СН), гексан-пропан, ppm
	0-3 000
	±6%

	
	Содержание двуокись углерода (СО2), объём. долей %
	0-16
	±6%

	
	Содержание кислорода (О2), объёмн. долей %
	0-21
	±6%

	
	Коэффициент сгорания топлива, λ-параметр
	0-2
	

	
	Частота вращения коленчатого вала, об./мин.
	0-1 200/0-6 000
	±2,5%

	
	Контроль температуры масла в двигателе, °C (опция)
	20-100
	±2,5%

	
	Электропитание, В
	-12/~220
	+1,2/-33…+22%

	
	Габариты, (ширина х высота х длина), мм / масса, кг
	355х180х330/ 10
	

	
	Время непрерывной работы, ч
	12
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	1.12
	АВГ-1Д-4.01 – ДЫМОМЕР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	
	Работает по принципу просвечивания мерного объёма газа. Состоит из оптического блока с рабочей камерой и пульта управления с большим графическим ЖК-дисплеем. Выводит протокол измерений на встроенный в пульт ЖК-дисплей. Разъём RS 232 для связи с компьютером. Установка нуля, контроль над соблюдением методики измерения и расчёт измеренных значений согласно ГОСТ Р 52160-2003 производится автоматически. Прибор комплектуется контрольным светофильтром. Температура отработавших газов не более 150 °C Масса пульта ДУ 0,5 кг.

	
	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность
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	Натуральный показатель ослабления свет. потока, м-1
	0-∞
	±0,027%

	
	Коэффициент ослабления светового потока, %
	0-100
	±1%

	
	Эффективная база дымомера (длина просвечивания), м
	0,43
	

	
	Частота вращения коленчатого вала, об./мин.
	0-6 000
	±2,5%

	
	Контроль температуры масла в двигателе, °C
	0-100
	±2,5%

	
	Электропитание, В
	-12/~220
	±1,8/-15…+10%

	
	Потребляемая мощность, ВА
	40
	

	
	Габариты, (ширина х высота х длина), мм / масса, кг
	355х220х220 / 6
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	1.13
	ИСЛ 401 – ПРИБОР КОНТРОЛЯ СУММАРНОГО ЛЮФТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

	
	Измеряет угол поворота рулевого колеса до момента трогания управляемых колес согласно ГОСТ Р 51709-2001. Электронный, цифровые показания. Состоит из измерительного блока с однострочным дисплеем и датчика момента трогания с упорами в диск колеса. Передача данных на персональный компьютер по RS 232. Масса (прибор/датчик) 3/10 кг.

	
	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность

	
	Диапазон измерений угла поворота, °
	0-40
	±5%

	
	Диапазон раздвижки захвата по рулевому колесу, мм
	360-550
	

	
	Время проверки, с
	90
	

	
	Расстояние между упорами датчика трогания, мм
	405-580
	

	
	Электропитание, В
	12-26
	±10%
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	1.14
	ИСС-1 – ИЗМЕРИТЕЛЬ СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЁКОЛ

	
	Измеритель предназначен для измерения интегрального коэффициента направленного пропускания обзорных стёкол автомобилей в диапазоне длин волн 380-780 нм согласно ГОСТ 5727-88 и ГОСТ 27902-88. Величина коэффициента измеряется в процентах. Не требует калибровки по толщине стекла. Измерительный блок с ЖКИ, излучатель, фотоприёмник, зарядное устройство, сумка. Передача данных на персональный компьютер по RS 232. Габариты: 155х70х180 мм, масса 2 кг.

	
	Технические характеристики

	
	Контролируемые параметры
	Диапазон измерения
	Максимальная погрешность

	
	Диапазон измерения, %
	0,4-100
	±2

	
	Толщина измеряемых стёкол, мм
	1-7,5
	

	
	Продолжительность работы без подзарядки аккумулятора, ч
	8
	


Все обязательные средства технического диагностирования (стенд тормозной силовой, прибор для проверки силы света фар, газоанализатор, дымомер, люфтомер, измеритель светопропускания автомобильных стёкол и тестер увода автомобиля) объединены в единую информационную систему диагностической линии, исключающую возможность изменения информации, поступающей от оборудования на центральный процессор.

· Всё оборудование внесено в государственный реестр типа измерений и соответствует требованиям к средствам технического диагностирования для проверки технического состояния транспортных средств при государственном техническом осмотре, а также требованиям государственных стандартов.
Технические преимущества линий по сравнению с отечественными аналогами:

· два режима начальной скорости торможения: для легковых автомобилей – 4,4 км/час, для грузовых – 2,2 км/час;

· автоматическая передача многочисленных данных с диагностических приборов повышает пропускную способность ЛТК-10У-СП-11;

· возможность дальнейшего расширения функций, например, включение в состав тормозного стенда дополнительных опций производства фирмы «CARTEC GmbH», Германия:

· тестера увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м, нагрузка на ось до 15 т
модели SSP 4000;

· гидравлического тестера люфтов для автомобилей с нагрузкой на ось до 20 т модели GST 4500 или пневмотестера люфтов для автомобилей с нагрузкой на ось до 15 т модели ТЛ 7500;

· устройство для проверки тахографа модели TPA-SE 5 PILOT фирмы «SEMMLER GmbH», Германия;

· возможность поставки трёх видов роликов:

· с корундовым покрытием (с повышенным коэффициентом сцепления, для нешипованных шин);

· с повышенной износостойкостью за счёт стальной наварки из калиброванного квадрата (для всех типов шин), обеспечивает постоянный коэффициент сцепления по мере износа роликов;

· с точечной наплавкой – это наиболее универсальные ролики, которые подходят для летней и зимней резины, обеспечивая оптимальный баланс износостойкости и коэффициента сцепления в различных условиях эксплуатации

· наличие в ЛТК-10У-СП-11 датчика для измерения давления воздуха в пневматическом тормозном приводе автомобилей;

· в ЛТК-10У-СП-11 диагностирует тормозные системы АТС всех типов (в том числе и АТС с полным приводом);

· количество диагностируемых осей АТС и количество повторов измерений различных параметров не ограничено;

· программный комплекс ЛТК-10У-СП-11 обеспечивает передачу на центральный компьютер данных измерений от диагностических приборов:

· газоанализатор 4-х компонентный;

· анализатор дымности автомобилей с дизельными двигателями;

· прибор проверки и регулировки света фар и внешних световых приборов АТС;

· прибор для измерения суммарного люфта;

· измеритель светопропускания стёкол;

· шумомер;

· датчика для измерения давления воздуха в пневматическом тормозном приводе автомобилей;

· тестера увода автомобиля от прямолинейного движения;

· возможность установки дублирующего электронного монитора для удобства проведения диагностики автопоездов;

· программный комплекс ЛТК-10У-СП-11:
· выводит результаты контроля на принтер в виде диагностической карты ГТО и протокола, обнаруженных дефектов утвержденного образца;

· имеет возможность экспорта данные о прохождении ГТО по средствам электронной почты;

· формирует отчёты (согласно Приказа министра МВД РФ № 1240 от 7 декабря 2000 г.):

· реестр – статистика по осмотрам (количество проведённых осмотров за определённый период),

· финансовые отчёты;

· в ЛТК-10У-СП-11 применяются надежные электротехнические изделия и готовые электронные блоки, поставляемые из Германии (фирма «CARTEC GmbH»);

· комплектность оборудования, поставляемого в составе ЛТК-10У-СП-11, может формироваться на основе индивидуальных пожеланий ПОКУПАТЕЛЯ;

· многопостовая технология позволяет через компьютерную сеть организовать до четырёх компьютерных «постов диагностики» в составе одной ЛТК-10У-СП-11, это обеспечит одновременную параллельную диагностику нескольких автомобилей на линии и высокую пропускную способность станции ГТО при большом потоке АТС.











