СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Комплект (шиномонтажный + балансировочный станок) за 76 400 руб.

Шиномонтажный станок BL-503  плюс   Балансировочный стенд SWB-1845
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	BL-503
Производитель: Китай
- Монтажный стол имеет два направления вращения.
- При изготовлении цилиндра применяются космические технологии обработки поверхностей.
- Пневматический клапан изготавливается на американском оборудовании.
- В конструкции применяются высококачественные импортные комплектующие.
 

Технические характеристики:
Мотор (В, кВт): 220/380, 0,75.
Внешние захваты (дюйм): 10-18.
Внутренние захваты (дюйм): 12-20.
Диаметр колеса макс (мм): 1000.
Ширина колеса макс (мм): 330.
Усилие разбортовочного устройства (кг): 2500.
Вес (кг): 186. 

Габариты (мм): 970Х760Х940. 


	CWB 1845

Производитель: Sun Electric, Голландия
Предназначен дпя балансировки колес а/м с максимальной массой колеса до 70 кг, максимальным диаметром колеса до 1016 мм и максимальной шириной диска 14".

· LЕD-дисплей (цифровое и графическое отображение дисбаланса);

· 7 режимов балансировки для стандартных и легкосплавных дисков;

· удобные позиционные переключатели ввода данных;

· низкооборотная ручная раскрутка колеса (15 об/мин);

· время измерения 7 секунд;

· два режима точности измерений: 5 гр и 2 гр;

· два режима измерительных величин: дюймы и миллиметры;

· программа оптимизации дисбаланса;

· ложемент с отделениями для балансировочных грузов;

· питание 230 В, 50 Гц.

В стандартный комплект входят:

· 3 конуса (47-116 мм);

· балансировочные клещи;

· измеритель ширины диска


